**Załącznik nr 2**



............................................ ........................................

 *Pieczęć firmowa Wykonawcy Miejscowość, data*

**SPECYFIKACJA POJAZDU POD ZABUDOWĘ ASENIZACYJNĄ**

dotyczy zadania pn**.**

***„Zakup samochodu z podwoziem przeznaczonym pod zabudowę asenizacyjną”***

1. Podwozie nie starsze niż 2010 r., spełniające aktualnie obowiązujące wymogi przepisów o ruchu drogowym wraz z przepisami z zakresu BHP

2. Przebieg maksymalny: 350 000 km

3. Dopuszczalna masa całkowita 18 000 kg

4. Silnik wysokoprężny (na olej napędowy) turbo o pojemości min. 6800 cm3 i mocy nie mniejszej niż 320 KM

5. Poziom emisji spalin min EURO 5

6. Podwozie 2 osiowe, napęd 4x2, oś tylna na kołach bliźniaczych, koła 315/80 R 22,5

7. Skrzynia biegów manualna

8. Blokada mechanizmu różnicowego

9. Rozstaw osi max. 3700 mm

10. Zawieszenie resorowe o odpowiedniej nośności.

11. Hamulce tarczowe osi przedniej, tarczowe lub bębnowe osi tylnej.

12. System antyblokujący ABS.

13. Ogranicznik prędkości 90 km/h

14. Kabina dzienna w kolorze białym, ilość miejsc min. 2

15. Reflektory przeciwmgłowe

16. Dach kabiny wyposażony w koguty sygnalizacyjne led w kolorze żółtym, uruchamiane z wnętrza

17. Minimum 2 lusterka wsteczne, sterowane i podgrzewane elektrycznie

18. Akustyczny sygnał cofania z wyłącznikiem

19. Główny wyłącznik prądu z akumulatora

20. Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

21. Klimatyzacja

22. Wspomaganie kierownicy

23. Regulowana kolumna kierownicza

24. Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, dywaniki gumowe, zestaw głośnomówiący bluetooth, radioodtwarzacz z anteną i głośnikami.

25. Boczne drzwi pojazdu oraz maskę oznaczyć herbem Gminy, napisem „Gmina Radomyśl nad Sanem” oraz nr telefonu „518-255-583”

26. Pojazd dostosowany do montażu zabudowy asenizacyjnej o pojemności 10 m3

27. Gwarancja minimum 6 miesięcy od dnia dostawy.